***ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА***

***ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ, ГИДРАВЛИКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРОВ***

***ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.***

 ***То, что доктор прописал!***

***Ориентировочная стоимость КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:***

***топливные насосы высокого давления (ТНВД) \*1***

|  |  |
| --- | --- |
| **Т-16, Т-25, Т-40 (мод. НД-21)** | **15000** |
| **Т-150 (СМД-31,60,62,72)** | **25000** |
| **Т-4 (А-01)** | **16500** |
| **МТЗ-80,-100, ЮМЗ-6, Т-40 (рядные)** | **11000** |
| **СМД-18/22, ДТ-75 (А-41, Д-440, 442)** | **12500** |
| **ЯМЗ-236 (МАЗ)** | **20000** |
| **ЯМЗ-238 (К-700, МАЗ, КрАЗ)** | **26000** |
| **ЯМЗ-240 (К-701)** | **38000** |
| **КамАЗ (33-01,-02,-10)**  | **30000** |
| **КамАЗ ЕВРО (337-40, 337-20)** | **44000** |
| **ПАЗ, КАвЗ (мод. 772, 773)** | **20000** |

***Форсунки \*2***

|  |  |
| --- | --- |
| **МТЗ, Т-40, ДТ, ЯМЗ** | **1100** |
| **КамАЗ** | **1300** |
| **КамАЗ (Евро 1)** | **1500** |
| **КамАЗ (Евро 2)** | **2500** |
| **ЗИЛ-Бычок, ПАЗ, КАвЗ (мод. 171)** | **1400** |
| **ЗИЛ-Бычок, ПАЗ, КАвЗ (мод. 455)** | **3500** |
| **ЯМЗ (мод. 267)** | **3500** |

***турбокомпрессоры (ТКР) \*3***

|  |  |
| --- | --- |
| **ТКР-6**  | **30000** |
| **ТКР-7**  | **30000** |
| **ТКР-8,5**  | **25000** |
| **ТКР-11Н1,-Н2**  | **30000** |
| **ТКР-11Н3**  | **40000** |
| **ТКР-238НБ** | **45000** |
| **ТКР-12** | **50000** |
| **ТКР (импортные на МАН, Скания и т.п.)** | **60000** |
| **ТКР (импортные на легковые а/м)** | **70000** |

**Примечание:**

1. в стоимость ремонта входит замена оригинальных запасных частей

(без замены клапанных пар и кулачкового вала).

1. в стоимость ремонта входит замена распылителей.
2. в стоимость ремонта входит восстановление и замена запчастей.
3. на форсунки срок гарантии не распространяется.

***Окончательная стоимость капитального ремонта определяется после проведения диагностики.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Тел.: 8-701-742-8897; (87152)39-64-32;*** ***г. Петропавловск, ул. Васильева, 123.******Мы работаем: с 9-00 до 18-00*** ***E-mail: doкtor\_d@mail.ru***  | ***Гарантия на отремонтированный агрегат – 6 месяцев.\*4*** |