***Компания «Байлық Қожа»***

**Казахстан, 010000 Астана, ул, Жирентаева 5, офис 303**

**РНН 031412144931, ИНН: 770714300754**

**ИИК: KZ12319Y010004937469**

**В филиале «Астана» АО «БТАбанк»**

**БИК: ABKZKZKX**

***Тел. +7 7172-616-849, +7 705 172 72 75,***

**e-mail:** [**baylyk.koja@mail.ru**](mailto:baylyk.koja@mail.ru)**, сайт:** [**http://kompaniya-bajly-ozha.all.biz**](http://kompaniya-bajly-ozha.all.biz)

**skype:bailyk-koja**

**ПРАЙС-ЛИСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Фасовка*** | ***Цена*** |
| ***Полиакриламид 82-32 Synthofloc (Германия)*** |  | **1000т кг** |
| ***Минеральный порошок (каменная пыль)*** |  | **14 т кг** |
| ***Кислотоупорный порошок (диабазовая мука)(Украина)*** |  | **50т кг** |
| ***Анионит A2XMP (Индия)*** |  | **850т кг** |
| ***Кремнефтористый натрий (Россия)*** |  | **400т кг** |
| ***Катионит-225Na INDION (Индия) аналог КУ2-8(Россия)*** |  | **800т кг** |
| ***Кислотоупорная плитка (Узбекистан)*** |  | **7800т кв.м** |
| ***Транспортерная лента 2.1 650х5 ЕР-500 5-2 РБ*** |  | **9500т пг.м** |
| ***Транспортерная лента 2.1 650х4 ЕР-500 4-2 РБ*** |  | **8500т пг.м** |
| ***Транспортерная лента 2.1 650х5 БКНЛ-65 5-2 РБ*** |  | **6500т пг.м** |
| ***Транспортерная лента Б/У резинотросовая, тканевая*** |  | **3500т кв.м** |
| ***Железный купорос*** |  | **100т кг** |
| ***Инертная пыль*** |  | **Договорная** |
| ***Барит*** |  | **Договорная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Маркировка ленты. Производство Россия, Китай** | | | **Цена с учетом НДС** |
| **1.** | | **1.2 500x3БКНЛ-65 3.5-1.5 РБ ГОСТ 23831-79**  (Общего назначения) | **4600тг.** |
| **2.** | **1.2 650x5 БКНЛ-65 5-2 РБ ГОСТ 23831-79**  (Общего назначения) | | **6000тг.** |
| **3.** | **1.2 800х5 БКНЛ-65 3-2 РБ ГОСТ 23831-79**  (Общего назначения) | | **7500тг.** |
| **4.** | **1.2 1000x5 БКНЛ-65 5-2 РБ ГОСТ 23831-79**  (Общего назначения) | | **9000тг.** |
| **Техническое описание:**  Данная лента имеет хлопковую структуру. Хлопковая нить и резина высокого качества. При высокой температуре деформация небольшая. Данная продукция пригодна для средней и короткой дистанции и перевозки небольшого объёма груза. Лента тонкая и лёгкая. Ударостойкая. С помощью своих превосходных свойств эта лента экономит энергию, уменьшает расход и приносит потребителю экономическую пользу. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Маркировка ленты. Производство Россия, Китай** | | | **Цена с учетом НДС** |
| **1.** | | **1.2 500x3ТК 200 3.5-1.5 РБ ГОСТ- 2085**  (Общего назначения) | **5000тг.** |
| **2.** | **1.2 650x5 ТК 200 5-2 РБ ГОСТ- 2085**  (Общего назначения) | | **8000тг.** |
| **3.** | **1.2 800х5 ТК 200 3-2 РБ ГОСТ-2085**  (Общего назначения) | | **9500тг.** |
| **4.** | **1.2 1000x5 ТК 200 5-2 РБ ГОСТ-2085**  (Общего назначения) | | **10000тг.** |
| **5.** | **1.2 1200x5 ТК 200 5-2 РБ ГОСТ-2085**  (Общего назначения) | | **12000тг.** |
| **Техническое описание:**  Применяется для транспортировки широкого спектра сыпучих грузов; руды, пород, угля, песка, а также насыпных штучных грузов. Ленты изготавливаются на основе синтетической высокопрочной ткани ТК-200 (разрыв тяговой прокладки 200 Н/мм, толщина 0,5мм до 2 см, Высокую устойчивость ткани к расслоению создает специальная пропитка. Лента имеет двухстороннюю обкладку (рабочую и не рабочую) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Маркировка ленты. Производство Европа** | | **Цена с учетом НДС** |
| **1.** | **1.2 800x5 EP500 5+2**  (Общего назначения) | **10000тг.** |
| **2.** | **1.2 650x4 EP500 4+2**  (Общего назначения) | **8500тг.** |
| **3** | **1.2 650x5 EP500 5+2**  (Общего назначения) | **9000тг.** |
| **4** | **1.2 1000x5 EP500 5+2**  (Общего назначения) | **13000тг.** |
| **5** | **1.2 1200x5 EP500 5+2**  (Общего назначения) | **15000тг.** |
| **Техническое описание:**  Резинотканевая конвейерная лента производится на основе ткани ЕР и соответствует стандарту DIN 22102. Европейский уровень качества ленты. | | |

**Наша компания реализует ленту транспортёрную бухтами по 100 пг.м. Также возможна поставка других ТИПов ленты (морозостойкая -65, шахтно-теплостойкая +65). По индивидуальному заказу по длине и ширине. Доставка в течение 45 дней.**

**С Уважением и наилучшими пожеланиями**

**Компания «БАЙЛЫҚ ҚОЖА»**