Мы поможем Вам подобрать качественное и надежное оборудование для Вашего бассейна.

Основным оборудованием для любого бассейна являются фильтры воды, у нас вы можите преобрести фильтры серии Granada и Emaux FSP, а также насосы, в часности насосы серии Ondina OK.

**Ниже представлены варианты самых лучших производителей оборудования для бассейнов, которые вы можете приобрести у нас прямо сейчас!**

Фильтры Granada



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Подсоед. вентиля** | **Объем бассейна(м³)** | **Произв-ть(м³/ч)** | **Напряж.(В)** | **Потребл.мощность(кВт)** | **Резьб.соедин.** | **Массапеска(кг)** |
| GTN 406-33 | верх. | до 30 | 6\*\* | 220 | 0,45 | 1 1/2» | 50 |
| GTO 506-71 | верх. | до 50 | 10\* | 220 | 0,55 | 1 1/2» | 90 |
| GTO 606-100 | верх. | до 70 | 14,5\* | 220 | 0,74 | 1 1/2» | 125 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Подсоед. вентиля** | **Объем бассейна(м³)** | **Произв-ть(м³/ч)** | **Напряж.(В)** | **Потребл.мощность(кВт)** | **Резьб.соедин.** | **Массапеска(кг)** |
| GLO 506-71 | бок. | до 50 | 10\* | 220 | 0,55 | 1 1/2» | 90 |
| GLO 606-100 | бок. | до 70 | 14,5\* | 220 | 0,74 | 1 1/2» | 125 |

В наличии и под заказ

Фильтры серии Granada изготовлены из высококачественного полипропилена.

В комплекте:

— бочка фильтра

— насос

— вентиль 6-позиционный

— манометр

Фильтры Emaux FSP



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Подсоед. вентиля** | **Объем бассейна(м³)** | **Произв-ть(м³/ч)** | **Напряж.(В)** | **Потребл.мощность(кВт)** | **Резьб.соедин.** | **Массапеска(кг)** |
| FSP350-4W | верх. | до 20 | 5,5\*\*\* | 220 | 0,15 | 1 1/2» | 20 |
| FSP400-4W | верх. | до 20 | 5,3\*\* | 220 | 0,25 | 1 1/2» | 35 |
| FSP450-4W | верх. | до 30 | 7,5\* | 220 | 0,37 | 1 1/2» | 45 |
| FSP500-4W | верх. | до 50 | 10\* | 220 | 0,55 | 1 1/2» | 85 |
| FSP650-4W | верх. | до 70 | 11\* | 220 | 0,75 | 1 1/2» | 145 |

В наличии и под заказ

Фильтры серии FSP изготовлены из полипропилена.

В комплекте:

— бочка фильтра

— насос

— вентиль 4-позиционный

— манометр

— платформа для фидьтра и насоса

— шланг гофрированный.

Насосы серии Ondina OK



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Произв-ть(м³/ч)** | **Напряж.(В)** | **Потребл.мощность(кВт)** |
| OK 33 | 6\*\* | 220 | 0,24 |
| OK 51 | 6,6\* | 220 | 0,37 |
| OK 71 | 10\* | 220 | 0,55 |
| OK 100 | 14,5\* | 220 | 0,74 |

В наличии и под заказ

Выполняет функции: циркуляционного насоса в системе фильтрации.

**Каждый год выходит новая коллекция изделий.**

**Вы можете ознакомиться с современным, полным каталогом оборудования для бассейнов в наших салонах продаж.**

**Опытные менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант именно для Вас!**